과 업 지 시 서

2025. 6

광주광역시 서구시설관리공단 생활환경팀

1. 과업개요

○ 과 업 명 : 생활환경센터 청소차량 수직형 배기관 설치

○ 대상차량 : 청소차량 10대(압축·압착식 진개 차량)

연번	차량번호	차 종	최초등록일	사용용도	비 고
1	83도5686	에이엠후방저상형5톤신압축식진개차	2018-12-27	종량제
2	83도5687	에이엠후방저상형5톤신압축식진개차	2018-12-27	종량제
3	83도5689	에이엠후방저상형5톤신압축식진개차	2018-12-27	종량제
4	83도5690	에이엠후방저상형5톤신압축식진개차	2018-12-27	종량제
5	83도5691	에이엠후방저상형5톤신압축식진개차	2018-12-27	종량제
6	83도5692	에이엠후방저상형5톤신압축식진개차	2018-12-27	종량제
7	85루5639	에이엠후방저상형5톤압착식진개차	2024-10-18	종량제
8	93우1174	에이엠후방저상형5톤압착식진개차	2025-01-10	종량제
9	93우1175	에이엠후방저상형5톤압착식진개차	2025-01-10	종량제
10	93우1176	에이엠후방저상형5톤압착식진개차	2025-01-10	종량제

○ 기초금액 : 48,400천원

○ 납품장소 : 광주광역시 서구시설관리공단 생활환경센터 차고지

○ 납품기한 : 계약체결일로부터 60일 이내

○ 계약상대자 업종 : 「자동차관리법」 제53조에 따른 자동차정비사업(자동차종합정비업, 자동차전문정비업, 소형자동차종합정비업) 또는 국토교통부령으로 정하는 자동차제작자 등

2. 납품 및 설치 조건

가. 물품 납품 및 설치는 발주처의 업무 특성을 고려하여 사전에 일정과 장소 등을 협의한 뒤 진행한다.

나. 납품되는 제품 규격은 발주처에서 제시한 규격 및 기능에 일치하거나 그 이상이어야하고 중고품이 아닌 구매 목적에 맞는 신규제품으로 한다. 단, 이에 대한 판단 및 승인은 발주처에서 한다.

다. 과업지시서, 규격서 및 계약서에 명시되지 않는 부분에 대해서는 발주처와 계약상대자간 협의에 의해 결정하고, 발주처와 계약상대자 간 이견이 있거나 계약서 해석상의 이견이 있을 때에는 발주처의 의견을 따른다.

라. 계약상대자는 물품 납품 시 파손이나 시험 사용 중 하자가 발생하였을 경우 A/S를 하며, 동일 제품의 신규제품으로 교체하고 비용은 계약상대자 부담으로 한다.

마. 계약상대자는 취급설명서와 유지보수에 필요한 자료를 제출하고, 발주처가 사용 방법을 충분히 숙지할 수 있도록 물품에 대해 운영방법 교육 및 기술지원 등을 제공하여야 한다.

바. 제조사 출고 시 포장 내에 포함되어 있거나 별도로 제공하는 예비품, 부속품, 소모품 등 제조사의 제공품 일체를 빠짐없이 납품하여야한다.

사. 매 회차 납품장소 반입 후 계약자 공동 입회하에 검수(외관 및 시운전) 결과 이상이 없고, 취급설명서와 유지보수에 필요한 자료 제출 및 사용 방법에 대한 교육을 완료했을 시 납품 완료 된 것으로 한다.

아. 품목별 세부 규격과 규정을 명확히 숙지하고, 계약 물품 납품 시 인증·허가·신고·형식승인·검정·성능시험 등을 거쳐야 할 품목은 적법절차에 의한 과정이 완료된 제품을 납품하여야 한다.

3. 대금 지급

가. 대금은 대상 차량 전체분의 설치가 완료된 후 검수 된 납품량에 대한 금액을 계약상대자의 청구에 의해 일괄 지급한다.

나. 필요시, 계약상대자는 발주처에 선금급을 요구할 수 있다.

4. 유지보수 사항

가. 계약상대자는 청소 차량 수직형 배출가스 배기관 등 납품한 제품들에 대한 일괄적인 유지보수 체계를 갖추고, 하자보증에 필요한 기술을 보유하여 수리할 수 있어야 한다.

나. 계약상대자는 제품의 납품 및 설치가 모두 완료된 날부터 1년간 해당 제품에 하자나 결함이 있으면 무상 수리를 진행하여야 한다.

5. 품질보증

가. 납품된 물품의 보증기간은 검수와는 별도로 전체 차량의 설치가 완료된 일자로부터 1년으로 하되, 별도의 하자보증 기간이 1년 이상인 경우 그 기간을 따른다.

나. 납품 후 1년 이내 납품한 물품의 규격과 품질이 계약 내용과 상이함을 발견한 때에는 그 사실을 계약상대자에게 통지하고 해당 물품을 대체 납품(신규 제품)하거나 해당 물품 대금을 반환하도록 청구할 수 있다.

다. 계약상대자는 납품하는 물품의 별도 품질보증서가 있는 경우 필히 제공하여야 한다.

6. 기타

가. 정당한 사유 없이 납품을 지연하거나 본 과업지시서 상의 내용을 이행하지 않는 경우에 계약을 해지할 수 있다.

나. 본 계약 건의 납품 도중에 계약상대자의 과실로 발생되는 각종 사고에 대하여 계약상대자에 전적으로 책임이 있다.

다. 총 비용은 수직형 배출가스 배기관(구성품 전체), 배기관 설치를 위한 부대 물품과 기존 특장의 탈거비용, 배기관 설치비를 포함한다.

라. 본 용역의 결과물은 「환경미화원 작업안전 가이드라인」 및 「자동차관리법」 등 관계 법령, 지침을 모두 준수할 수 있어야 한다.

마. 상기 이외 사항과 의문점에 대하여 사전 승인을 득한 후 시행하여야 한다.

7. 설치방법 및 적용 예시

가. 공기혼합을 통한 배출가스 농도가 신속히 저감될 수 있도록 수직형 배기관의 열림 방향을 하늘로 설치

1) 수직형 배기관은 「자동차관리법」 제34조에 따른 튜닝 검사기준 또는 동법 제34조의3 및 시행규칙 제56조의2에 따른 튜닝부품 인증기준을 만족하여야 함

2) 수직형 배기관 설계·제작·시공 시에는 한국교통안전공단 차량 검사기준을 충족하여야 함

3) 「자동차 및 자동차부품의 성능과 기준에 관한 규칙」에서 정하는 기준을 준수

나. 배기 압력을 감소시키기 위해 배기 시작부에서 배기 출구부까지 배기관 직경이 확장되도록 설치하고, 차량검사를 위한 배기포집 및 배출검사를 할 수 있는 구조이어야 함

1) 차량 배기구와 수직 배기관을 연결하는 유도관은 분리되는 구조로 배기포집과 배출가스검사가 가능하도록 설치

다. 작업자의 화상 및 차량 화재를 예방할 수 있는 방열 커버를 설치하고 수직형 배기관은 캐빈(cabin)보다 높게 설치하되 차량 적재함의 전고를 초과하지 않아야 하며, 수직 배기관의 높이는 조정하여 설치할 수 있어야 함

[붙임] 환경미화원 작업안전 가이드라인 발췌

그림1. 설치 방향	그림2. 배기관 열림판
그림3. 확장 배기관	그림4. 유도관
그림5.배기관 확인구	그림6. 방열커버

※환경미화원 작업안전 가이드라인 참고