과 업  지 시 서

풍암국민체육센터 풀칼라 LED전광판 설치

2024. 3.  .

서구시설관리공단

과업 지시서

가. 사업목적

광주광역시 서구 풍암국민체육센터의 생활체육 활성화와 체육센터에서 개최되는 각종 경기의 원활한 지원을 위해 다목적 체육관(2층)에 LED전광판을 설치 운영

나. 설치개요

1) 사 업 명 : 풍암국민체육센터 풀칼라 LED 전광판  설치

2) 사업기간 : 계약일로부터 50일

3) 설치위치 : 풍암국민체육센터 다목적체육관 2F(광주 서구 풍암공원로20)

다. 사업범위 : 본 사업 내역에 포함된 기기의 제작 및 현장설치, 조정, 점검, 시운전 및 사용자 교육 등 전광판 설치 · 운영상 필요로 하는 제반적인 일체를 포함한다.

1) LED 전광판 시스템 제작 설치 ; 1식

2) 사용자 운영 교육

3) 유지보수관리(하자보증기간)

라. 계약방식 : 공개경쟁입찰, 총액입찰

마. 입찰 조건

1)「중소기업제품 구매촉진 및 판로지원에 관한 법률」제9조에 따른 직접생산확인증명서(세부품명 : 전광스코어보드(4922150101)를 소지하고 품질경영시스템 인증 ISO 9001을 취득한 업체

2) 정보통신공사업법 제14조에 의한 정보통신공사업자(업종코드:0036)로 입찰 참가 등록한 업체

3)「중소기업제품 구매촉진 및 판로지원에 관한 법률」 시행령 제2조의 2 규정에    따른 소기업·소상공인 확인서를 소지한 업체

2. 일반시방서

가. 적용범위

본 시방서는 광주광역시 서구 풍암국민체육센터 풀칼라 LED 전광판 설치에 대한 제작, 납품, 검사 등 전광판 설치 제반사항에 대하여 적용하며, 광주광역시 서구시설관리공단을 ‘발주기관(발주처)“이라 하고, 풀칼라 LED 전광판 제작 · 설치 등 전광판설비 제반사항에 대하여 적용을 받는 업체를

”공급자’라 칭한다.

나. 제작기준

전광판의 제작은 설계 도면과 시방서에 따라야 하며 설계 도면이나 시방서에명기되지 않은 사항은 「전기통신기본법」및 관련 기준을 준수하여 제작하고, 기타 사항은 감독원의 지시에 따라야 한다.

다. 설치개요

1) FULL COLOR LED 옥내용 표시부 : 1식

2) 전광판 운영장비 : 1식

3) 운영 software : 1식 (원격제어 방식)

4) 전광판 내부 전원설비 공사(분전반 포함) 1식

라. 제품 보증

공급자는 천재지변으로 인한 사고를 제외하고는 검수일로부터 1년간 발생하는 모든 하자에 대한 책임을 져야 한다.

마. 중간 검사

중간 검사는 제작 기간 중 감독원이 필요하다고 인정 시 검사할 수 있다.

바. 제작조건

풍암국민체육센터 내에 설치된 농구대 샷클락(제품명 24초8062)과 연동이 가능해야 함.

사. 시운전

공급자는 시운전시 본 제품이 시방서에 맞게 설치되었음을 증명해야 하며, 전광판에 대한 조작기술 및 관리사항 등을 충분히 설명해야 한다.

아. 기기 및 재료

기자재의 사용은 한국공업규격품(이하 KS품)또는 동등한 제품을 사용하여야 한다.

자. 운반 및 납품

1) 공급자는 발주처가 지정하는 장소에 납품 설치해야 한다.

2) 공급자는 본건 제작 납품으로 인하여 현장에서 발생하는 모든 사고 및 피해를

미연에 방지하여야 하며, 만일 사고 발생 시 공급자 책임 및 부담 하에 최단 시일 내로 원상 복구해야 한다.

3. 특기시방서

가. 설계 및 제작기준

1) 표출소자(LED LAMP)

(1) LED 소자는 가장 최근에 개발된 최신의 LED로 제작하여야 한다.

(2) LED 소자는 가시각도가 수평 110°/ 수직 40°이상의 광각형 TYPE을 적용하여야 한다.

(3) LED 소자는 배광특성 및 휘도 특성상 최상의 조건을 부여하기 위해 동일회사에서 제작되는 제품을 사용하여야 한다.

2) LED MODULE

(1) LED MODULE은 총 256개(가로 16개 x 세로 16개)의 도트로 구성되어야 한다.

(2) LED MODULE의 CASE는 사출 플라스틱으로 제작되어야 한다.

(3) LED MODULE 아래 기술이 적용된 제품이어야 한다.

- LED 전광판 등에 사용되는 LED DISPLAY 모듈에 있어서 STATIC 및 1/8 DUTY

3) 표출 UNIT

(1) UNIT CASE(MODULE 함체)는 1.6T STEEL을 이용하여 제작한 후 모듈을 부착 표출면의 높낮이와 균일하여야 하며 모듈과 모듈의 틈새가 나타나지 않도록 제작하여야 한다.

(2) LED 모듈과 픽셀제조는 수치 제어장치가 장착된 자동삽입기를 사용하여 제품의 균일성을 유지하여야 한다.

(3) 전광판 UNIT CASE는 LOCKING 장치가 있는 개폐식문을 설치하여 분진(먼지)으로부터 보호될 수 있는 구조로 제작하여야 한다.

4) 전원부(POWER SUPPLY)

(1) 각 회로에 공급되는 전원은 정전압 안정회로를 채택하여 전원변동에 의한 오동작이 발생하지 않도록 제작하여야 한다.

(2) POWER REMOTE CONTROL SYSTEM을 설치하여 전광판의 전원을 전광판 하단에서 조정할 수 있도록 한다.

(3) 그 외 전원공급을 위한 추가 배관 배선은 전기공사업법 및 내선규정에 따라 공급자가 한다.

나. 시스템 운영 교육

1) 교육계획

준공 전후로 교육을 실시하며 교육기간은 피교육자가 운영 및 유지관리에 필요한 지침을 숙지할 때까지로 한다.

구 분	NO	장 비 명	교 육 내 용
표시면부	1	표시 유니트	□유지관리 방안에 대한 교육 → 모듈 교체 방법 및 실습
	2	구동 전원 장치	□유지관리 방안에 대한 교육 → SWITCHING POWER 교체 방법 및 실습
표시면 제어 및 구동 회로부	1	서브스켄 컨버터	□회로도 및 블록도에 의한 교육 → 원리 및 교체 방법
	2	모듈 교체	□모듈 교체 방법 실시
	3	로직 전원 장치	□유지관리 방안에 대한 교육 → 교체 방법 실습
제어장치 및 시스템부 (메인 컨트롤러)	1	제어장치	□제어회로 및 블록도 교육 → 교체 방법 실습
	2	컴퓨터	□응급조치 및 운영관리 교육
	3	전송장치	□구성도 및 운영관련 교육
전 원 부	1	전원원격 제어판넬	□전원 제어반 및 분전반 블록도에 의한 교육 □응급조치 방법 실습

2) 교육 참조자료

(1) 시방, 도면

(2) 운영 매뉴얼

다. 유지보수

1) 하자보증기간은 납품(준공)검사 후 12개월로 한다.

2) 공급자는 하자보증 기간동안 천재지변, 불가항력에 의한 원인을 제외하고는 무상하자보증의 책임을 진다.

3) 하자보증 기간 중 발생한 하자에 대해서 공급자는 신속하게 수리 또는 교체하여 운영의 중단을 초래하지 않아야 하며, 하자로 인한 피해가 발생할 시에는 공급자가 부담 변상 조치하여야 한다.

라. 물량내역

1) 영상 표출부

구 분	장 비 명	구 성	수 량
표출부	1) 표출부	❍ 풀칼라 LED MODULE - 250 X 250 X 17.5mm - 픽셀간격 : 2.6mm - 1/8 Duty ❍ POWER SUPPLY ❍ STEEL CASE - 1.6T 분체도장	1 SET
컴퓨터시스템및표출제어기	2) 제어/운영 COMPUTER	❍ 운영 PC - CPU : I5-7500 이상 - MEMORY : 8G DDR RAM 이상 - SSD : 160GB 이상 - MONITOR 21" 이상 - Windows 10	1 SET
	3) CONTROLLER	❍ 문자 & GRAPHIC 제어 COMPUTER로 부터 GRAPHIC DATA를 수신 및 처리 ❍ 초당 480프레임으로 영상 표출. ❍ 전원의 상태 감시.	1 SET
	4) POWER REMOTE CONTROL PANEL & 분전반	❍ 전원 분전반 ❍ POWER REMOTE CONTROLLER(전원 원격제어)	1 식
총 수량			1 SET

2) SOFTWARE : 1식

4. 기술시방서

가. SYSTEM 의 구성

1) SYSTEM 개요

(1) 본 표출부 SYSTEM은 광주광역시 서구 풍암국민체육센터의 핸드볼, 농구, 배구 스코어보드를 표출 할수 있는 SYSTEM을 뜻한다. 각 소자(R, G, B)로 FULL COLOR를 표출한다. (원격에서 TCP/IP로 운영 가능하도록 제작되어야 한다.)

(2) 본 표출부 SYSTEM은 기존의 LED 소자보다 가시 각도가 개선된 고휘도  소자를 사용하여 가시 각도가 넓어 어느 장소에서도 표출내용을 충분히 인식할 수 있어야 한다.

(3) POWER REMOTE CONTROL SYSTEM을 설치하여 전광판의 전원을 전광판 운영실에서 원격조정이 가능하도록 하여야 한다.

(4) 화면 표출부 화소(PIXEL)

- 종래의 LED 표출부 보다 훨씬 넓은 시야각(가시각도)를 확보하기 위하여

최신의 LED 소자를 사용하여야 한다.

- 색상 재현력을 향상시키기 위하여 색순도가 높은 PURE TYPE LED 소자를 사용한다.

- PIXEL간의 COLOR 얼룩현상을 최소화하고 고화질화 하기 위하여 LED 제조사와 협조하여 LED를 RANK 구분하여 입고하고 PIXEL내의 동일위치의 소자는 색조 및 휘도 RANK가 동일한 LED를 배치하여 PIXEL을 제작하여야 한다.

2) SYSTEM 구성(전광판 표출부)

구 분	장 비 명	내 용	단위	수량	비고
표출부	1) 표출부	- 스코어보드 표출 - CONTROLLER, POWER SUPPLY포함	식	1
컴퓨터 시스템 및 표출제어기	2)운영,제어 COMPUTER	- 표출부의 표출내용을 종합제어 하는 심장부.	SET	1
	3)CONTROLLER	- 운영실 COMPUTER로 부터 영상정보를 받아 전광판에 DATA 송출 - 스틱PC 컨트롤러로부터 데이터를 받아 전광판에 송출	SET	1
	4)분전반	- 내부 분전반 - 전원 분배 장치	식	1

3) 장비별 주요기능

(1) 영상 표출부

- 전광판은 농구 및 핸드볼과 배구 스코어를 표출하는 부분으로써 표출부를 구성하는 LED 1MODULE은  960*576 PIXEL로 구성되며, 고휘도 LED를 사용하여 직사광선하 에서도 선명하게 화면이 표출되도록 설계·제작하여야 한다.

(2) 스케일러

- 표출제어 및 CONTROL PROCESSOR가 내장되어 운영 PC로부터 받은 DATA를 정보 표출부에 송출한다.

- 순차 주월 방식으로 초당 3840프레임의 영상을 표출하여야 한다.

- HDMI 입력방식으로 표출하도록 하며 소형 제품 스코어보드와 연동되도록 한다.

(3) 배전반

- 표출면의 전원 종합 제어부

- 입력 전원간 BALANCE를 적절히 유지있도록 분전되어야 한다.

나. SYSTEM 기술사양

1) 영상 표출부

구 분	내 용
표출부	명 칭	FULL COLOR 표출부
	표출부 SIZE	(W)2500*1500 mm (*순수 표출면 규격)
	발광 소자	LED
	LED MODULE	250mm(가로) X 250mm(세로)
	MODULE 수량 (64 x 64 dot기준)	60개 = 10개(가로) x 6개(세로)
	PIXEL PITCH	2.6mm (종/횡)
	㎡당 PIXEL수 (발광체 밀도)	6,400 EA/m2
	휘도 (cd/㎡)	화이트조건 3,500 NIT(cd/㎡)이상
	VIDEO 화면 해상도 (수평/수직)	960* 576 = 552960PIXELS
	혼 색 거 리	10 M
	표 출 색 상	FULL COLOR(R,G,B)
	가 시 각 도	수평: 110°, 수직 : 110° 이상
	표 출 영상	천연색의 모든 풀컬러 표현
	최대 소비 용량	19KW
	평균 소비 전력	20KW
	소 자 수 명	50,000시간 이상

2) POWER REMOTE CONTROLLER ＆ 전원 배전반

구 분	내 용
분전반	- 내부 분전반 - 영상표출부에 전원 분배 - 전광판의 전원을 운영실에서 ON/OFF 기능

다. SOFTWARE

1) SOFTWARE 특성

(1) 전광판 운영자가 손쉽게 사용하도록 설계된 대화형 메뉴선정 방식으로서 홍보용 전광판 SYSTEM 운영에 가장 적절하도록 설계 고안되어야 한다.

- 그래픽 환경 : MOUSE, KEYBOARD를 이용하여 간편히 운영할 수 있도록 디자인된 화면으로 구성.

- 메뉴선택 방식 : 상위메뉴에서 하위메뉴로 메뉴를 선택하여 운영하여 쉽게, 신속히 정보 입력/수정 가능.

2) SOFTWARE 구성

(1) 운영관리 PROGRAM PACKAGE

- 농구 프로그램 : 24초 계시가 가능하며 Fiba가 정한 0.1초 계시를 표시할 수 있는 프로그램

- 배구, 핸드볼 프로그램 : 각 쿼터가 표현되며 각 규정에 맞는 프로그램

(2) 소형 전광판 연동 프로그램 : 15개 종목 이상 표출 가능한 프로그램